Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Požadavky zadavatele | ANO | NE |
| Nový prémiový profesionální akustický klavír – křídlo |  |  |
| Délka nástroje v rozmezí 170-175 cm |  |  |
| Bílé klávesy z materiálu na minerálním základě |  |  |
| Půltóny z ebenového dřeva |  |  |
| Rezonanční deska z horského smrku, masivní, nepřekližovaná |  |  |
| Vybavení předním a zadním duplexem |  |  |
| 3 pedály, tedy včetně pedálu prolongement |  |  |
| Použití pouze prvotřídních materiálů |  |  |
| Stálost ladění v závislosti na velkém vytížení |  |  |
| Spolehlivá, pružná mechanika umožňující dynamické a barevné odlišení zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou) |  |  |
| Kvalitní nosný tón vyrovnaný ve všech polohách a rejstřících bez nežádoucích šelestů a ostrostí, zvuková i mechanická vyváženost a citlivost klaviatury zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou) |  |  |
| Kvalitní dynamická škála v pružné reakci na způsob hry, zvuková barevnost v jednotlivých dynamických rovinách v celém rozsahu klaviatury, v jednotlivých oktávách i na jednotlivých tónech zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou) |  |  |
| Kvalita tónu v nejnižších a nejvyšších dynamických hladinách v celém rozsahu klaviatury |  |  |
| Kvalita, citlivost a jemnost v možnostech ovládání pravého pedálu |  |  |
| Kvalita barvy a změn kvality tónu v celém rejstříku klaviatury při ovládání levého pedálu zvuku (praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou) |  |  |
| Nástroj vhodný pro interpretaci skladeb všech stylových období (baroko, klasicismus, romantismus, 20. století) – praktické ověření kvalifikovaným odborníkem – klavíristou |  |  |
| Min. 5 let záruky, jeden bezplatný servis |  |  |